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[bookmark: _Toc204951683]Produktname, Hersteller, Sicherheitshinweise, Produktbeschreibung
[bookmark: _Toc204951684]Produktname und Typbezeichnung
	Produktname:
	Kory

	Typbezeichnung:
	Kory-1


[bookmark: _Toc204951685]Angaben zum Hersteller
	Name:
	Tech Invention Martocchia

	Adresse:
	Leopoldstr. 2, 78050 Villingen-Schwenningen

	E-Mail:
	techinvention@gmx.de


[bookmark: _Toc204951686]Warnungen vor Risiken, Sicherheitsanweisungen
	
	M5StickS3(notwendiges, zusätzliches Fremdprodukt)
	Kory-1
	
	

	Altersbeschränkung
[image: ]
	„Das Fremdprodukt M5StickS3 der Firma M5Stack ist nicht für die Benutzung durch Kinder unter 3 Jahren geeignet! Die Altersempfehlung für die Verwendung mit TRIBESTRIKE-Produkten liegt bei 16 Jahren oder mehr.“
	„Das Produkt ist nicht für die Benutzung durch Kinder unter 3 Jahren geeignet! Die Altersempfehlung liegt bei 16 Jahren oder mehr.“
	
	

	
	
	
	
	

	Trainingspausen einhalten/
Schlagtechnikausführungen
[image: ]
	
	„Pausieren Sie das Training oder die Aktivität mit dem Produkt, wenn Sie sich unwohl oder schwindelig fühlen. Trinken Sie ausreichend vor, während oder nach Ihrer Trainingseinheit. Beachten Sie die Anweisungen Ihres Trainers oder dem TRIBESTRIKE-Trainingssystem, um Beschwerden durch falsch ausgeführte Kampfbewegungen zu vermeiden.“

	
	

	
	
	
	
	

	Elektrizität
[image: ]
	„Benutzen Sie das Gerät M5StickS3 der Firma M5Stack zusammen mit TRIBESTRKE-Produkten nur im Batteriebetrieb. Benutzen Sie zum Aufladen nur freigegebene Kabel der Firma M5Stack. Beachten Sie dabei den korrekten Anschluss per Steckkontakt. Benutzen Sie das Gerät nur gemäß den Gebrauchsvorschriften der Firma M5Stack.“
	„Benutzen Sie das Produkt nur zusammen mit dem freigegebenen Fremd-Mikrocontroller M5StickS3 der Firma M5Stack und nur im Batteriebetrieb! Dabei fließen nur ungefährliche Ströme im Bereich der Sicherheitskleinspannung bis 5V durch die elektrisch leitfähigen Teile des Produkts. Personen mit Herzschrittmachern oder gesundheitlichen Problemen, die mit elektrischen Strömen einher gehen wird dennoch empfohlen vor der Verwendung einen Arzt zu konsultieren.“
	
	

	
	
	
	
	

	Verletzungsrisiken
[image: ]
	„Achtung: Lithium-Ionen-Akkus können bei unsachgemäßer Handhabung überhitzen, Feuer fangen oder explodieren. Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen, Überladung und hohe Temperaturen. Entsorgen Sie Akkus gemäß den gesetzlichen Vorschriften.“
	„Hakenbänder von Klettverschlüssen können die Haut schneiden, bitte verwenden sie die Überzieher/AddOns nur bestimmungsgemäß auf bestehender Schutzausrüstung wie gepolsterten Boxsäcken und schlagen Sie nur mit üblichen, passenden, mit anderen Überziehern versehenen Gegenständen oder Körperteilen (wie bspw. Boxhandschuhen) darauf.“
	
	

	
	
	
	
	

	Hautverträglichkeit
	
	„Das elektrisch leitfähige Textilmaterial (Gitterstoff) ist bei normalem Hautkontakt unbedenklich. Bringen Sie es jedoch nicht mit Schleimhäuten oder offenen Wunden in Kontakt. Vermeiden Sie den Kontakt des elektrisch leitfähigen Textilmaterials mit Augen, Mund und anderen empfindlichen Bereichen des Körpers. Reinigen Sie das elektrisch leitfähige Textilmaterial bei Bedarf  in herkömmlicher Handwäsche und vermeiden Sie das Scheuern des Materials mit rauen oder spitzen Gegenständen.“
	
	

	
	
	
	
	

	Vermeidung von Fehlfunktionen
	„Schützen Sie den M5StickS3 vor Feuchtigkeit, auch bspw. Schweiß. Lagern und verwenden Sie ihn ausschließlich in Innenräumen und trockener Umgebung. Bringen das Fremdprodukt mit TRIBESTRIKE-Utensilien an den dafür vorgesehenen Platz an Ihrer Schutzausrüstung oder dem TRIBESTRIKE-Überzieher/AddOn, gemäß der Gebrauchsanweisung an. Kontakt mit Wasser, Schweiß oder hoher Luftfeuchtigkeit kann zu Fehlfunktionen oder weiteren Schäden führen. Vermeiden Sie den Einsatz in staubiger Umgebung und setzen Sie den M5StickS3 keinen elektromagnetischen Störquellen, wie bspw. in der Umgebung von Hochspannungsleitungen aus. Halten Sie den M5StickS3 auch von Zündquellen, von Tankstellen und entzündlichem Material fern.“
	„Benutzen Sie das Produkt nur gemäß Bedienungsanleitung und im Verbund mit TRIBESTRIKE-Produkten wie der Cest- oder Xok-Reihe in Innenräumen. Bringen Sie es auf geeigneter Schutzausrüstung in geeigneter Weise an. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, setzen Sie das elektrisch leitfähige Textilmaterial (Gitterstoff) nicht Schweiß oder Salzwasser aus. Nehmen Sie es vor dem Reinigen vom Schutzausrüstungsgegenstand ab und reinigen Sie den Gitterstoff nur in Handwäsche. Alle anderen Kabel- und stromführenden Teile reinigen Sie bitte nur bei ausgeschaltetem M5StickS3 mit einem feuchten Tuch. Lassen Sie alle Teile des Produkts ausreichend trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.“
	
	

	
	
	
	
	

	Gesetzeskonforme Verwendung
	„Bitte nutzen Sie das M5StickS3 Developer-Board der Firma M5Stack ausschließlich im Rahmen ethischer und gesetzeskonformer Anwendungen. Der verantwortungsbewusste Umgang mit dessen technischen Möglichkeiten trägt zur Ihrer und der allgemeinen Sicherheit bei.“
	
	
	



[bookmark: _Toc204951687]Technische Daten und Lieferumfang
Kory-1 besteht aus:
Leitfähigem (Gitter-)Stoff 850x200mm und 850x300mm, jeweils mit vier Hakenbändern 100x38mm (davon zwei mit Silbergarn) und insgesamt drei 30x38mm Flauschbändern benäht
2 Flauschbändern 350x38mm mit angenähtem Kabelbaum(schwarzes Kabel mit leitfähigem Gitterstoffstreifen benäht)
2 zusätzliche Flauschbänder 350x38mm 
1 Hakenband 150x38mm
1 Hakenband 700x38mm
1 Klettbandtasche mit PVC-Sichtfolie
Zwei Hakenbändern 20x40mm mit Haftkleber auf Rückseite

[bookmark: _Toc204951688]Produktbeschreibung
Kory-1 ist ein Überzieher/AddOn (Textilgewichtsanteil: 89%) zur Nachrüstung einer Kontaktsensorfähigkeit auf bestehender Schutzausrüstung, wie bspw. herkömmlichen Boxsäcken mit 100-110cm Umfang=>One size fits most. 
Nur funktionsfähig, wenn am Stecker des Kabelbaums 1 M5StickS3 (Fremdprodukt der Fa. M5Stack) angeschlossen wird. Dieser muss zwingend vor dem ersten Gebrauch mit dem nötigen Programmcode über die TRIBESTRIKE-Web-App und per serieller USB-Schnittstelle (USB-C-Datenkabel nötig) am PC oder Laptop mit Benutzung des Chrome oder Edge-Browser bespielt werden (siehe folgende Abschnitte). Weitere Produkte der Produktreihen Cest oder Xok sind als Gegenstücke nötig, um die Kontaktsensorfähigkeit mit der TRIBESTRIKE-Web-App zu erreichen.


[bookmark: _Toc204951689] Softwareinstallation auf dem notwendigen M5StickS3 (Fremdprodukt)
[bookmark: _Toc204951690]Registrierung in der TRIBESTRIKE-Wep-App zur Vorbereitung
Um den Programmcode für die benötigten M5StickS3 (Fremdprodukt der Fa. M5Stack) zu erhalten, ist eine Registrierung in der TRBIESTRIKE-Web-App nötig. Nutzen Sie den Chrome oder Edge-Browser auf Ihrem PC, Laptop oder smarten Gerät. Für Nutzer von iOS-Betriebssystemen ist der Bluefy-Browser (kostenfrei erhältlich im App-Store) geeignet. Stellen Sie in den Einstellungen Ihres Geräts und des Browsers von Anfang an sicher, dass Bluetoothverbindungen zu externen Geräten zugelassen sind.
[image: ][image: ]Sie gelangen zur Web-App mit dem Link: https://app.tribestrike.com 
[image: ]Wählen den Button		, um ins Menü zu gelangen. Klicken Sie auf den Button			und registrieren sich mit Ihren Daten und Ihrer E-Mailadresse. Lesen, Prüfen und Akzeptieren Sie ggf. die geforderten Bedingungen.
Sie können sich danach immer mit dem Button			des Menüs anmelden. 
[bookmark: _Toc204951691]Bespielen des notwendigen M5StickS3 (Fremdprodukt der Fa. M5Stack) mit dem Programmcode für Kory-1/Kutuna-1
[image: ][image: ]Wenn Sie in der TRIBESTRIKE-App an einem PC oder Laptop angemeldet sind, können Sie im Edge oder Chromebrowser Ihre Profileinstellungen jederzeit mit dem Menübutton 		in den Einstellungen einsehen. Dort finden Sie auch den Button 		. Nach dem Klick darauf verbinden Sie Ihren M5StickS3 per seriellem USB-C-Kabel mit dem PC oder Laptop. Achten Sie darauf, dass kein anderes externes Gerät mit dem PC oder Laptop verbunden ist.
Wählen Sie „Zielzonenstick updaten“ und bestätigen Sie in den darauffolgenden Auswahlfenstern die Bespielung des angeschlossenen Sticks mit dem enstprechenden Programmcode. Trennen Sie nach dem erfolgreichen Aufspielen des Codes (M5Stick startet neu und Sie sehen TRIBESTRIKE im Display) die USB Verbindung und schließen alle Fenster, bevor Sie weitere Zielzonensticks anschließen und updaten. Verbinden Sie danach ggf. den nächsten M5StickS3 und bespielen ihn mit dem Programmcode wie oben beschrieben.

[bookmark: _Toc204951692]Installation von Kory-1 auf bestehendem Boxsack, Verbindung mit der App
[bookmark: _Toc204951693]Bestückung und Anschluss des notwendigen M5StickS3 (Fremdprodukt der Fa. M5Stack)
Nehmen Sie Ihren programmierten M5StickS3 und eines der Hakenbänder 20x40mm mit Kleberückseite zur Hand. Entfernen Sie die Schutzschicht der Klebeseite und kleben das Hakenband auf die Unterseite des M5StickS3 (Rückseite zum Display) so, dass das Hakenband von den beiden Metallgewinden bis zur gegenüberliegenden Kante reicht.
Anschließend stecken Sie den M5StickS3 an den Stecker des Kabelbaums von Kory-1. 
[bookmark: _Toc204951694]Anbringen von Kory-1 und dem angeschlossenen M5StickS3 an Ihren Boxsack
Kory-1 ist zur Nachrüstung von herkömmlichen Boxsäcken (100-110cm Umfang) geeignet. Nehmen Sie das (Gitter-)Stoffteil 850x200mm mit den zwei aufgenähten 30x38mm Flauschbändern und den vier 100x38mm Hakenbandstücken und ein 350x38mm Flauschbandteil ohne angenähtes Kabel. Verschließen Sie das 350x38mm Flauschbandteil unter das Hakenband über dem mit Silbergarn benähten Hakenband der kurzen Seite des 850x200mm Gitterstoffs, so dass es eine Verlängerung desselben darstellt. 
Binden Sie den 850x200mm Gitterstoff mit dem 350x38mm Flauschbandteil einmal um die Oberkante Ihres Boxsacks und heften das freie Ende des Flauschbandteils unter das gegenüberliegende Hakenbandteil des 850x200mm Gitterstoffs. Nehmen Sie nun das 700x38mm Hakenbandteil zur Hand. Befestigen Sie das Hakenbandteil an dem 30x38mm Flauschband in der Weise, dass es orthogonal zur langen Seite des Gitterstoffteils nach oben fixiert ist. Nehmen Sie die Klettbandtasche und ziehen die beiden hinter den Hakenbändern fixierten Flauschbänder ab. Positionieren Sie eines dieser Flauschbänder quer und direkt über den Ansatz des 700x38mm Hakenbandteils. Ziehen Sie nun das 700x38mm Hakenbandteil über die Oberseite Ihres Boxsacks und heften es an das umlaufende 350x38mm Flauschband auf der Rückseite, so dass es ebenfalls orthogonal dazu positioniert ist. Bringen Sie nun das zweite Flauschbandteil der Klettbandtasche etwa 15cm über das erste am 700x38mm Hakenband an und heften anschließend die Tasche darüber, so dass diese knapp über der Oberkante des 850x200mm Gitterstoffs fixiert ist und senkrecht am Boxsack hängt.
Vergewissern Sie sich nun dass die Oberkante des 850x200mm Gitterstoffs in etwa Ihrer Scheitelhöhe angebracht ist. Verstellen Sie ggf. das 700x38mm Hakenband und/oder Ihren Boxsack, so dass die Gitterstoffoberkante diese Höhe erreicht. Stellen Sie bei hängenden Boxsäcken außerdem sicher, dass der Boxsack sich nicht zu stark um die eigene Längsachse drehen kann und fixieren ihn ggf. an Ihrer Boxsackaufhängung oder mit einem Bodenanker.
Nun nehmen Sie das 150x38mm Hakenband, bringen es orthogonal zum 850x300mm Gitterstoff nach unten zeigend am 30x35mm Flauschband an. Als nächstes nehmen Sie das 850x300mm Gitterstoffteil und heften es mit dem 30x38mm Flauschbandteil unter das 150x38mm Hakenband. Nehmen Sie nun die beiden 350x38mm Flauschbänder, die mit Kabeln benäht sind und bringen Sie das weisse Kabel mit dem Silbergarn direkt unter das mit Silbergarn benähte Hakenbanteil des 850x200mm Gitterstoffs als Verlängerung der Silbernaht an. Führen Sie das andere Ende einmal um den Boxsack und fixieren es unter dem gegenüberliegenden Hakenband. Anschließend verfahren Sie genauso mit dem gelben Kabel. Fixieren sie dessen Silbernaht unter das mit Silbergarn benähte Hakenband des 850x300mm Gitterstoffteil und fixieren es einmal um den Boxsack auf das gegenüberliegende Hakenband teil. Ebenso binden Sie das 850x300mm Gitterstoffeil nun mit dem letzten 350x38mm Flauschband um den Boxsack. Ziehen Sie alle Befestigungen um den Boxsack noch einmal fest. Das unterste 350x38mm Flauschband kann dabei etwas lockerer gelassen werden.
Zuletzt nehmen Sie den am Kabelbaum angeschlossenen M5StickS3 (Fremdprodukt) und heften ihn mi der Hakenbandseite auf den Flauschband auf der Rückseite Ihres nachgerüsteten Boxsacks. 
[bookmark: _Toc204951695][bookmark: _Hlk204949583]Anschalten und Prüfen der Zielzoneneinstellung auf dem M5StickS32 (Fremdprodukt)
Vor dem eigentlichen Gebrauch und unabhängig von den Einstellungen, die Sie in der TRIBESTRIKE-App vornehmen, prüfen Sie die Zielzoneneinstellung an Ihrem mit Kory-1 verbundenem und mit dem Zielzonencode bespielten M5StickS3. 
Den M5StickS3 schalten Sie durch Druck auf den kleinen Knopf seitlich neben dem großen mit „M5“ geprägten Knopf an. Ein doppelter Druck auf den selben Knopf schaltet ihn aus.
Die Grundeinstellung nach dem Anschalten steht im Display standardmäßig auf „Equip-P1“. Diese Einstellung ist für den Betrieb des Zielzonensticks an Kory-Produkten abgestimmt. Sollte auf dem Display statt dessen „P2“ stehen, dann stellen Sie Zielzoneneinstellung des M5StickS3 durch Druck auf den mit „M5“ geprägten Knopf unterhalb des Displays wieder auf „Equip-P1“.
Denken Sie immer daran, den M5StickS3 bei Benutzung spätestens jede Stunde oder je nach Batteriestand unter 20% wieder über den USB-C-Anschluss des Geräts aufzuladen. Der Ladevorgang sollte dabei mindestens 30 Minuten bei ausgeschaltetem Display (doppelter Druck auf Powerknopf) betragen.

[bookmark: _Toc204951696]Benutzung von Kory-1, Hinweise und Fehlerbehebung
[bookmark: _Toc204951697]Notwendige Benutzung mit Cest-1 und/oder Xok-1
Ohne passendes Gegenstück funktioniert die Sensorik nicht und die Treffer- und KI-Erkennung der App ist nicht funktionsfähig. Sorgen Sie dafür, dass Sie immer ein Gegenstück aus der Cest- oder Xok-Reihe mit benutzen, die als Sensoren dienen. Beachten Sie die unten stehenden Hinweise zu Fehlern und Störungen der Treffererkennung.
[bookmark: _Toc204951284][bookmark: _Toc204951698]Benutzung von Kory-1
Benutzen Sie Kory-1 in Ihrem Training, in dem Sie mit dem leitfähigen Gitterstoffen von Cest- oder Xok-Produkten durch Ausführung von Schlag- oder Tritttechniken die Gitterstoffe von Kory-1 treffen.
[bookmark: _Toc204951699]Fehler und Störungen beheben
Die TRIBESTRIKE-Technologie zur Kontakterkennung funktioniert durch den Austausch elektrischer Signale zwischen Sensorteilen wie der Cest- oder Xok-Reihe mit den Zielzonenteilen wie der Kory- oder Kutuna-Reihe.
Fehler der Treffererkennung resultieren meist aus Störungen der elektrischen Signale beim eigentlichen Treffer. Prüfen Sie deshalb bei Fehlern der Treffererkennung oder der KI-Bewegungserkennung, ob Sie eine der folgende Fragen mit „Nein“ beantworten müssen:
[bookmark: _Hlk204875097]-Sind alle Kabelverbindungen zum Fremdprodukt M5StickS3 korrekt angeschlossen und sind die Geräte im Batteriebetrieb?
-Ist der Hautkontakt das Gitterstoffstreifens am schwarzen Kabel von Cest- oder Xok-Produkten stets beim Kontakt gegeben?
-Ist das Sensorteil (aus der Cest- oder Xok-Reihe) beim Treffer im Abstand von bis zu. 15cm nicht in Kontakt mit elektrisch leitfähigen Materialien oder nicht ausreichend elektrisch isolierter Haut (von einem anderen Arm oder offen liegende Stelle von Boxhandschuh, Jyva-, Cest- oder Xok-Produkten)?
-Ist die Zielzone (aus der Kory- oder Kutuna-Reihe) beim Treffer im Abstand von bis zu 15cm nicht in Kontakt mit elektrisch leitfähigen Materialien oder nicht ausreichend elektrisch isolierter Haut (von einem anderen Arm, bspw.)?
-Hat die App über das benutzte smarte Gerät und den Browser jederzeit eine Internetverbindung?
-Überschreiten Sie beim Treffer eine Beschleunigung von 2G (zweifache Erdbeschleunigung)?
[bookmark: _Hlk204875388]-Hat Schweiß keine elektrische Brücke zur nackten Haut, verschwitzten Körperteilen und/oder Kleidungsstücken gebildet, die Sie mit (destilliertem) Wasser entfernen, alternativ trocknen oder wechseln müssen?
-Treten die Fehler nur bei sehr schnellen Schlägen, z.B. aufeinanderfolgenden Doppelschlägen oder Schlagserien auf (Schläge mit einer Kontaktzeit unter 80ms sind von der Hardware des M5StickS3 nur schwer zu erfassen, bei eingeschalteter KI-Bewegungserkennung müssen sogar mindestens 300ms zwischen einzelnen Treffern vergehen)?
-Liegen keine starken elektromagnetischen Störfelder, wie bspw. andere Elektronik, andere per Bluetooth verbundene Geräte oder Hochspannungsleitungen im Einsatzbereich von etwa 10m um das betreffende Sensorteil an?
-Bei falscher KI-Bewegungserkennung, prüfen Sie, ob die M5StickS3 wie in der Cest- oder Xok-Anleitung beschrieben an der Schutzausrüstung befestigt sind
Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Nein“ beantworten müssen, dann liegt höchstwahrscheinlich eine externe Störung bei der Treffererkennung vor. Beheben Sie die genannten Störfaktoren in der jeweiligen Frage und versuchen dann eine erneute Treffererkennung.
Bei Problemen mit dem M5StickS3, wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller, von dem Sie das Gerät erhalten haben. 
In allen anderen Fällen wenden Sie sich direkt an uns.
[bookmark: _Toc204951700]Entsorgung von verbrauchten oder beschädigten Produkten
[bookmark: _Toc204951701]Entsorgung des leitfähigen Gitterstoffs und der Haken- und Flauschbänder
Entsorgen Sie den Gitterstoff und/oder Haken- und Flauschbänder in den Restmüll. Entfernen Sie an den Flauschbändern mit angenähtem Kabelbaum das jeweilige Kabel vom Stoff oder dem Flausch- oder Hakenband.
[bookmark: _Toc204951702]Entsorgung der Kabel
Entfernen Sie die Kabel des Kabelbaums von den Textilteilen und dem M5StickS3 und geben sie an Ihre Entsorgungsstelle für Altmetall.
[bookmark: _Toc204951703]Entsorgung des M5StickS3 (Fremdprodukt der Fa. M5Stack)
Erhalten Sie Informationen über die Entsorgung von nicht mehr benötigtenM5StickS3 Mikrocontrollern bei ihrem Händler, dem Hersteller oder Ihrem zuständigen Amt für Abfallwirtschaft. Sprechen Sie die Kontaktpersonen dafür ggf. direkt an.
[bookmark: _Toc204951704]Für weitergehende Fragen zur Entsorgung
Wenden Sie sich in einem solchen Fall direkt an Ihr zuständiges Amt für Abfallwirtschaft und fragen nach der korrekten Entsorgungsweise
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